#define LedPin1 5

#define LedPin2 6

void doubleclick() {

Serial.println("Button 1 doubleclick.");

static bool ledPin1\_status = HIGH;

digitalWrite(LedPin1, ledPin1\_status);

delay(3000);

digitalWrite(LedPin1, LOW);

}

void longPressStart() {

Serial.println("Button longPress start");

digitalWrite(LedPin2,HIGH);

}

void longPress() {

Serial.println("Button longPress...");

digitalWrite(LedPin2,HIGH);

}

void longPressStop() {

Serial.println("Button longPress stop");

digitalWrite(LedPin2,LOW);

}